1. 区域主机记录分配的信道号，如果软件关闭再打开原来分配的信道号不变，只有在信道号分配满时，新开组号主机，重新分配信道。
2. 主机收到本组信号，不管有没有注册直接显示。
3. 主机软件sound文件下，报警音频文件损坏或没有的情况下软件不死，当硬件声卡算坏或禁用时，主机软件必须正常工作。
4. 主机软件关闭-》关机，选择后直接关机，不要再等1min关闭。
5. 如果失联报警触发，再恢复时，报警自动消失，音频报警声自动关闭，如果此时还有其他报警，音频不关闭。
6. 主机判断通讯失联时间为90S
7. 主机作为区域主机时，判断如果收到其他主机和终端的交互信号，判断组号，组号>自己的组号，按切换信道方式，如果组号<自己的组号，发主机开机注册命令。为了防止主机开机没有收到注册信号，都认为自己是区域主机。